{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":3,"sheets":["Sheet1","Sheet2","Sheet3"],"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":105,"n_cols":4,"rows_kept":105,"merged":[[0,1,0,3],[41,1,42,3],[43,1,43,3],[44,1,44,3],[74,1,74,3],[79,1,79,3],[80,1,80,3],[81,1,81,3],[82,1,82,3],[101,1,101,3]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[null,"14颗跑马灯说明书"]
[null,"Addr","A001-A512","512地址设置"]
[]
[null,"CHnd","3CH","3通道设置"]
[null,null,"7CH","7通道设置"]
[null,null,"42CH","42通道设置"]
[null,null,"46CH","46通道设置"]
[]
[null,"ID**","1-70","42通道模式的快速DMX512地址设置"]
[]
[null,"SLnd","Auto","主机自走模式"]
[null,null,"Soun","主机声控模式"]
[null,null,"SL 1","控台模式"]
[null,null,"SL 2","副机模式"]
[]
[null,"SH**","0-17","主机自走效果选择"]
[null,"Sped","0-100","自走速度调节"]
[]
[null,"SEnS","0-100","声控灵敏度调节"]
[]
[null,"bLnd","bLAc","无512信号归零"]
[null,null,"Auto","无512信号自走"]
[null,null,"Soun","无512信号声控"]
[null,null,"De 1","无512信号渐变"]
[null,null,"De 2","无512信号渐变"]
[null,null,"HoLd","无512信号全亮"]
[]
[null,"r***","0-255","红色调光"]
[null,"G***","0-255","绿色调光"]
[null,"b***","0-255","蓝色调光"]
[]
[null,"LEd","OFF","5秒后灭屏"]
[null,null,"ON","屏幕一直开启"]
[]
[null,"长按第4个键"]
[null,"r***","0-255","红色电流调节"]
[null,"G***","0-255","绿色电流调节"]
[null,"b***","0-255","蓝色电流调节"]
[null,"S **","20-80","温度显示"]
[null,"T **","30-80","降电流温度值"]
[]
[null,"说明：1、优先级别：DMX512 RGB***调光 SLnd自走模式 bLnd自走模式             "]
[]
[null,"     2、当温度(S **)达到降电流温度值(T **)时，降电流40%。"]
[null,"     3、当降电流40%时，温度(S **)比降电流温度值(T **)低10度恢复原电流"]
[]
[null,"3通道模式"]
[null,"通道","功能","说明"]
[null,1,"红色亮度调节","0-255"]
[null,2,"绿色亮度调节","0-255"]
[null,3,"蓝色亮度调节","0-255"]
[]
[null,"通道","功能","说明"]
[null,1,"总亮度调节","0-255"]
[null,2,"频闪","0-255"]
[]
[null,3,"无作用","0-8"]
[null,null,"自走模式","9-127"]
[null,null,"声控模式","127-255"]
[]
[null,4,"速度灵敏度调节","0-255"]
[null,5,"红色亮度调节","0-255"]
[null,6,"绿色亮度调节","0-255"]
[null,7,"蓝色亮度调节","0-255"]
[]
[null,"42通道模式"]
[null,"通道","功能","说明"]
[null,1,"第1颗红色亮","0-255"]
[null,2,"第1颗绿色亮","0-255"]
[null,3,"第1颗蓝色亮","0-255"]
[]
[null,4,"第2颗红色亮","0-255"]
[null,5,"第2颗绿色亮","0-255"]
[null,6,"第2颗蓝色亮","0-255"]
[null,"    …………………………………………………………………………"]
[null,40,"第14颗红色亮","0-255"]
[null,41,"第14颗绿色亮","0-255"]
[null,42,"第14颗蓝色亮","0-255"]
[]
[null,"42通道模式的快速DMX512地址设置说明："]
[null," 1、ID1: 为01# dmx512地址"]
[null," 2、ID2: 为43# dmx512地址"]
[null," 3、ID13-70: 为扩展dmx512地址，需配专用控制器才可以控制到"]
[]
[null,"46通道模式"]
[null,"通道","功能","说明"]
[null,1,"总亮度调节","0-255"]
[null,2,"频闪","0-255"]
[]
[null,3,"无作用","0-8"]
[null,null,"自走模式","9-127"]
[null,null,"声控模式","127-255"]
[]
[null,4,"速度灵敏度调节","0-255"]
[null,5,"第1颗红色亮","0-255"]
[null,6,"第1颗绿色亮","0-255"]
[null,7,"第1颗蓝色亮","0-255"]
[]
[null,8,"第2颗红色亮","0-255"]
[null,9,"第2颗绿色亮","0-255"]
[null,10,"第2颗蓝色亮","0-255"]
[null,"    …………………………………………………………………………"]
[null,44,"第14颗红色亮","0-255"]
[null,45,"第14颗绿色亮","0-255"]
[null,46,"第14颗蓝色亮","0-255"]

{"sheet":"Sheet2","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}

{"sheet":"Sheet3","index":2,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}