{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":3,"sheets":["Sheet1","Sheet2","Sheet3"],"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":83,"n_cols":4,"rows_kept":83,"merged":[[0,1,0,3],[2,1,5,1],[6,1,7,1],[25,1,27,1],[57,1,59,1]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[null,"4颗4IN1点控灯说明书"]
[null,"Rxxx","001-512","512地址设置"]
[null,"CHxx",4,"4通道设置"]
[null,null,8,"8通道设置"]
[null,null,16,"16通道设置"]
[null,null,20,"20通道设置"]
[null,"Auxx","0-10","自走模式"]
[null,null,"Sound 1","声控模式"]
[null,"Spxx","0-100","自走速度调节"]
[null,"Snxx","0-100","声控灵敏度调节"]
[null,"Rxxx","0-255","红色调光"]
[null,"Gxxx","0-255","绿色调光"]
[null,"Bxxx","0-255","蓝色调光"]
[null,"Wxxx","0-255","白色调光"]
[null,"S xx","10-99","温度显示"]
[]
[null,"4通道模式","功能","说明"]
[null,1,"红色调光","0-255"]
[null,2,"绿色调光","0-255"]
[null,3,"蓝色调光","0-255"]
[null,4,"白色调光","0-255"]
[]
[null,"8通道模式","功能","说明"]
[null,1,"总亮度调节","0-255"]
[null,2,"频闪","0-255"]
[null,3,"无作用","0-8"]
[null,null,"自走模式","9-127   （效果0-10）推荐10"]
[null,null,"声控模式","127-255 （效果1-10）推荐10"]
[null,4,"速度/灵敏度调节","0-255"]
[null,5,"红色调光","0-255"]
[null,6,"绿色调光","0-255"]
[null,7,"蓝色调光","0-255"]
[null,8,"白色调光","0-255"]
[]
[]
[]
[null,"16通道模式","功能","说明"]
[null,1,"红色1调光","0-255"]
[null,2,"绿色1调光","0-255"]
[null,3,"蓝色1调光","0-255"]
[null,4,"白色1调光","0-255"]
[null,5,"红色2调光","0-255"]
[null,6,"绿色2调光","0-255"]
[null,7,"蓝色2调光","0-255"]
[null,8,"白色2调光","0-255"]
[null,9,"红色3调光","0-255"]
[null,10,"绿色3调光","0-255"]
[null,11,"蓝色3调光","0-255"]
[null,12,"白色3调光","0-255"]
[null,13,"红色4调光","0-255"]
[null,14,"绿色4调光","0-255"]
[null,15,"蓝色4调光","0-255"]
[null,16,"白色4调光","0-255"]
[]
[null,"20通道模式","功能","说明"]
[null,1,"总亮度调节","0-255"]
[null,2,"频闪","0-255"]
[null,3,"无作用","0-8"]
[null,null,"自走模式","9-127   （效果0-10）推荐10"]
[null,null,"声控模式","127-255 （效果1-10）推荐10"]
[null,4,"速度/灵敏度调节","0-255"]
[null,5,"红色1调光","0-255"]
[null,6,"绿色1调光","0-255"]
[null,7,"蓝色1调光","0-255"]
[null,8,"白色1调光","0-255"]
[null,9,"红色2调光","0-255"]
[null,10,"绿色2调光","0-255"]
[null,11,"蓝色2调光","0-255"]
[null,12,"白色2调光","0-255"]
[null,13,"红色3调光","0-255"]
[null,14,"绿色3调光","0-255"]
[null,15,"蓝色3调光","0-255"]
[null,16,"白色3调光","0-255"]
[null,17,"红色4调光","0-255"]
[null,18,"绿色4调光","0-255"]
[null,19,"蓝色4调光","0-255"]
[null,20,"白色4调光","0-255"]
[]
[null,"Rxxx","0-255","红色调电流"]
[null,"Gxxx","0-255","绿色调电流"]
[null,"Bxxx","0-255","蓝色调电流"]
[null,"Wxxx","0-255","白色调电流"]
[null,"C xx","10-99","降功率温度设置值（降功率30%）"]

{"sheet":"Sheet2","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}

{"sheet":"Sheet3","index":2,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}