{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":3,"sheets":["Sheet1","Sheet2","Sheet3"],"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":88,"n_cols":4,"rows_kept":88,"merged":[[0,1,0,3],[27,1,27,3],[39,1,40,1],[58,1,58,3],[83,1,83,3]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[null,"18颗4IN1点控灯说明书"]
[null,"Addr","A001-A512","512地址设置"]
[]
[null,"CHnd","4CH","3通道设置"]
[null,null,"8CH","7通道设置"]
[null,null,"72CH","72通道设置"]
[null,null,"76CH","76通道设置"]
[]
[null,"SLnd","Auto","主机自走模式"]
[null,null,"SL 1","控台模式"]
[null,null,"SL 2","副机模式"]
[]
[null,"SH**","0-22","主机自走效果选择"]
[null,"Sped","0-100","自走速度调节"]
[]
[null,"SEnS","0-100","声控灵敏度调节"]
[]
[]
[null,"r***","0-255","红色调光"]
[null,"G***","0-255","绿色调光"]
[null,"b***","0-255","蓝色调光"]
[null,"W***","0-255","白色调光"]
[]
[null,"LEd","OFF","5秒后灭屏"]
[null,null,"ON","屏幕一直开启"]
[]
[]
[]
[]
[null,"4通道模式"]
[null,"通道","功能","说明"]
[null,1,"红色亮度调节","0-255"]
[null,2,"绿色亮度调节","0-255"]
[null,3,"蓝色亮度调节","0-255"]
[null,4,"白色亮度调节","0-255"]
[]
[null,"8通道模式","功能","说明"]
[null,1,"总亮度调节","0-255"]
[null,2,"频闪","0-255"]
[null,3,"无作用","0-15"]
[null,null,"自走模式","16-255"]
[null,4,"速度调节","0-255"]
[null,5,"红色亮度调节","0-255"]
[null,6,"绿色亮度调节","0-255"]
[null,7,"蓝色亮度调节","0-255"]
[null,8,"白色亮度调节","0-255"]
[]
[null,"72通道模式"]
[null,"通道","功能","说明"]
[null,1,"第1组红色亮","0-255"]
[null,2,"第1组绿色亮","0-255"]
[null,3,"第1组蓝色亮","0-255"]
[null,4,"第1组白色亮","0-255"]
[]
[null,5,"第2组红色亮","0-255"]
[null,6,"第2组绿色亮","0-255"]
[null,7,"第2组蓝色亮","0-255"]
[null,8,"第2组白色亮","0-255"]
[null,"    …………………………………………………………………………"]
[null,69,"第28组红色亮","0-255"]
[null,70,"第28组绿色亮","0-255"]
[null,71,"第28组蓝色亮","0-255"]
[null,72,"第28组白色亮","0-255"]
[]
[]
[null,"76通道模式"]
[null,"通道","功能","说明"]
[null,1,"总亮度调节","0-255"]
[null,2,"频闪","0-255"]
[]
[null,3,"无作用","0-15"]
[null,null,"自走模式","16-255"]
[]
[null,4,"速度调节","0-255"]
[null,5,"第1组红色亮","0-255"]
[null,6,"第1组绿色亮","0-255"]
[null,7,"第1组蓝色亮","0-255"]
[null,8,"第1组白色亮","0-255"]
[]
[null,9,"第2组红色亮","0-255"]
[null,10,"第2组绿色亮","0-255"]
[null,11,"第2组蓝色亮","0-255"]
[null,12,"第2组白色亮","0-255"]
[null,"    …………………………………………………………………………"]
[null,73,"第28组红色亮","0-255"]
[null,74,"第28组绿色亮","0-255"]
[null,75,"第28组蓝色亮","0-255"]
[null,76,"第28组白色亮","0-255"]

{"sheet":"Sheet2","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}

{"sheet":"Sheet3","index":2,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}