{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":3,"sheets":["Sheet1","Sheet2","Sheet3"],"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":33,"n_cols":4,"rows_kept":33,"merged":[[0,1,0,3],[12,3,13,3],[15,3,16,3],[18,3,19,3],[21,3,22,3],[28,2,32,2]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[null,"说明书"]
[]
[null,"Addre","001-512","512地址设置"]
[]
[null,"Auto","01","白色"]
[null,null,"02","颜色跳变"]
[null,null,"So01","声控跳变"]
[null,null,"So02","声控频闪"]
[]
[null,"Strobe","01","自动主机无频闪"]
[null,null,16,"自动主机频闪速度由慢到快"]
[]
[null,"Speed",1,"自动主机Au08 Au09 Au10速度由慢到快"]
[null,null,16]
[]
[null,"Sense",1,"自动主机声控灵敏度由慢到快"]
[null,null,16]
[]
[null,"While",0,"白色最大亮度设置"]
[null,null,255]
[]
[null,"Temp",10,"温度显示"]
[null,null,99]
[]
[null,"3通道模式"]
[null,"通道","功能","说明"]
[null,1,"调光","0-255 "]
[null,2,"频闪控制","0-255 "]
[null,3,"调光线性","0-49        无线性"]
[{"$nulls":3},"49-99       线性等级1"]
[{"$nulls":3},"100-149     线性等级2"]
[{"$nulls":3},"150-199     线性等级3 "]
[{"$nulls":3},"200-255     线性等级4 "]

{"sheet":"Sheet2","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}

{"sheet":"Sheet3","index":2,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}